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Donostia mejora la accesibilidad en la calle Baztan con la renovación de aceras y un nuevo paso peatonal

La actuación en Egia ha permitido mejorar un tramo de 40 metros de acera, eliminar barreras y reforzar la seguridad y accesibilidad del recorrido peatonal
El Ayuntamiento de San Sebastián, a través del departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos, ha llevado a cabo una intervención para mejorar la accesibilidad a la altura del número 1 de la calle Baztan, en el barrio de Egia. 
La principal actuación ha permitido renovar un tramo de aproximadamente 40 metros de acera y 110 m² de superficie. Hasta ahora, este espacio se encontraba dividido en dos alturas mediante una barandilla: la parte interior no era transitable y la exterior disponía de una anchura insuficiente. Los trabajos han permitido configurar un itinerario peatonal más cómodo y seguro. Se ha renovado el pavimento con baldosa hexagonal tipo San Sebastián, se han mantenido los árboles existentes mediante la construcción de nuevos alcorques y se ha instalado una nueva barandilla. También se ha actuado en la plaza de estancia situada en la parte superior.
Asimismo, se ha renovado el pavimento de la orejeta situada en la parte inferior y se ha colocado baldosa podotáctil para facilitar el reconocimiento del paso por parte de las personas con discapacidad visual.
El concejal delegado de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Iñigo García, ha destacado que “la accesibilidad se construye con actuaciones como esta: mejorando una acera, eliminando una barrera, haciendo más seguro un cruce o facilitando el recorrido diario de las personas”. Asimismo, ha añadido que “nuestro objetivo es ir llegando progresivamente a todos los barrios de Donostia, atendiendo las necesidades que detectamos desde los servicios municipales y también las que nos traslada el propio vecindario. Son actuaciones que pueden parecer pequeñas de manera individual, pero que juntas contribuyen a construir una ciudad más accesible, segura y cómoda para todas las personas”.
Un nuevo paso peatonal 
La actuación se ha completado con la creación de un nuevo paso peatonal entre los números 1 y 2 de la calle Baztán, una mejora que había sido solicitada por los propios vecinos y vecinas.

Para mejorar la seguridad del cruce se han construido orejetas en ambos lados de la calzada, aumentando la visibilidad tanto de las personas que cruzan como de los vehículos que circulan por la zona. 
Actuaciones en diferentes barrios
La intervención de Baztan se suma a otras actuaciones desarrolladas durante 2026 por Mantenimiento y Servicios Urbanos con un mismo objetivo: eliminar barreras y mejorar los recorridos cotidianos en los barrios.
Entre ellas se encuentran las mejoras realizadas en Larratxo, con la renovación de aceras y pavimentos y la eliminación de barreras en los accesos al centro de mayores y Ostadar; la creación de un paso peatonal elevado y una nueva orejeta en Escolta Real, mejorando la visibilidad y la seguridad del cruce; o las actuaciones realizadas en Pío Baroja y Doctor Begiristain, con la renovación de diferentes tramos de acera.
“Queremos que esta forma de trabajar tenga continuidad: detectar puntos que dificultan la movilidad, actuar sobre ellos y extender progresivamente estas mejoras por toda Donostia. Una ciudad accesible se construye también desde lo cotidiano, haciendo que salir de casa, caminar por el barrio o cruzar una calle sea cada vez más fácil y seguro”, ha concluido García.
